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各潜在参选人:
重庆天原化工有限公司根据变更管理要求和安全整改需要对部分变更进行设计，现需委托具备资质的设计单位，依据变更主要内容，完成项目相关设计工作，具体包括：编制项目安全设施设计方案或说明、修订公司工艺管道及仪表流程图（PID图），以及涉及到的各专业施工图设计。 
现诚邀贵公司参与本项目设计服务的报价，委托事项具体情况如下：
一、设计内容
项目名称：水合肼装置重点县及标准化安全检查整改设计服务，具体设计内容见附件1。
二、设计要求
1.按国家及行业有关标准完成项目施工图设计，包括但不限于变更项目全专业设计，出具设备设施条件图、管线图、PID图、建筑结构图、电仪等所需图纸。
2.企业具备化工甲级资质，提供营业执照、公司资质证书复印件加盖鲜章。
3.设计院在收到相关资料后180天内完成本项目所有设计内容。
4.根据《重庆市危险化学品企业变更管理实施指南（试行）》的规定完成相关设计变更方案或说明的资料编制，并配合我司通过相应评审。
三、报价组成
项目费用包含本次项目的设计全费用（含项目评审费），按照含税全费用总价包干报价。
4、 评选办法
评选小组根据报价文件内容，满足资质及工期要求的情况下，报价最低的参选人为拟定中选人。
因评审小组作否决竞选处理，导致有效竞选人不足三家的，评审小组应当否决所有竞选。但是剩余竞选人的经济、技术等指标满足参选文件要求，且具有市场竞争力，评审小组可以继续评审并确定成交候选人。
5、 支付方式
[bookmark: _Hlk107480187]本合同内容为单项或多项组成，该合同生效后，设计院按照合同约定提供设计文件和增值税发票（6%）后，发包人在1个月内以电汇、银行承兑汇票方式支付相应的费用（税率不足6%的由相关法律法规决定具体税率）。
6、 报价函递交时间和收件人
[bookmark: _GoBack]若贵公司有意参与，请于2026年11月12日下午2点以前将报价文件加盖公章后密封邮寄到重庆市涪陵区白涛化工园区重庆天原化工有限公司战略发展与科技创新部（收件人：朱老师 电话：023-64689556），并在报价文件截止日开标。
请按照附件1《报价单》的要求填报各子项价格，同时依据《重庆市危险化学品企业变更管理实施指南（试行）》明确划分变更类别。报价函包括但不限于：企业资质和报价单等内容，均需要密封盖章。
七、资料提供
根据划分变更类别的工作需要，如需我司提供详细变更内容等相关资料，请将相应联系方式（如联系人、联系方式等）发送至邮箱452371198@qq.com。


重庆天原化工有限公司
2026年11月5日




附件1
报价单
我方已仔细研究了 		（项目名称）比选文件及有关资料，并已充分理解了该比选文件的全部内容，决定参加该项目的参选。愿以全费用总报价（包含专家评审费）       元，工期    天，响应支付方式参选，并达到比选文件要求出具有关设计文件，并依法承担相应的责任。
	水合肼装置重点县及标准化安全检查整改设计服务项目汇总表

	所属分厂
	项目名称
	具体事宜
	报价万元
	变更类别

	一分公司
	储罐保护氮气设置减压设施
	在进水合肼储罐、甲苯储罐、丙酮储罐、ST-301储罐的氮气管线上增设减压设施，并根据规范设置泄压设施。
	
	

	
	将发泡剂库房改为水合肼库房
	对原发泡剂库房开展复核，完善库房建筑、通风、消防、防渗、防爆等储存条件，将库房使用功能由发泡剂库房变更为水合肼库房；根据相关规范设计，明确储存品种、最大储存量。
	
	

	
	新建配电室
	需要在一分公司新建10KV配电室，安装10KV开关柜17面并配套敷设高压电力电缆。
	
	

	
	液氨罐区电仪隐患整改
	1.在原图纸的基础上对氨吸收塔放空口加设“氨气有毒气体探测器”；
2.静电联锁：液氨卸车处防静电接地装置报警时，联锁停止卸车并远传控制室。
3.远程控制：P112A/B氨吸收水泵在DCS显示运行信号且能远程启动（提升自动化水平）。
	
	

	
	储罐T115（甲苯）和T-114（丙酮）增加安全设施
	1.在T-115甲苯、T-114丙酮储罐进出口管道增设远程控制开关阀，增设储罐液位高高低低联锁回路自动关闭进出口阀
2.在丙酮、甲苯卸车管道安装防拉脱泄漏安全保护装置（拉断阀）
	
	

	
	反应液泵（P-321A/B）出口增设止回阀
	取消P-321a/b两台泵出口共用的止回阀，按照规范设置止回阀及管道布局。
	
	

	甲烷氯化物分厂
	二氯甲烷放空冷凝器增加接收罐
	在二氯甲烷罐区增加一个储罐用作二氯甲烷放空冷凝器冷凝液的接收罐，并新增相应机泵、管线和仪表。
	
	

	
	甲烷氯化物分厂干燥器进口增加过滤器
	在干燥器进口管线50-BB4-CP-2025、50-BB3-CP-2044-C60、50-AB3-CP-3010、50-AB3-CP-3076分别增加过滤器.
	
	

	
	硫酸进料管线增加调节阀
	在甲烷氯化物装置一期硫酸进料管线（40-AB4-SAH-7005）、二期硫酸进料管线（40-AF2-SAH-7005（2））上增加远程调节阀。
	
	

	
	PID图修订
	修改甲烷PID图1张
	
	

	机电仪分厂
	可燃气体管道增设阻火器
	天然气站放空、氢气锅炉PID图增加阻火器及相关数据表，总计12个阻火器。
	
	

	
	氢气分配台到氢气锅炉管线完善设计
	氢气分配台到氢气锅炉DN300氢气管线完善设计
	
	

	
	循环水站除硬加药系统改造
	需要对天原化工循环水站加药系统进行改造设计。
	
	

	全厂
	生产装置增设相应检测装置
	在空压制氮站制氮机组旁的巡检通道按照规范要求设置氧气气体探测仪，氢气缓冲罐放空管旁按照规范要求增设氢气气体探测仪，在盐酸工段、氯氢工段、离子膜、氢气锅炉的氢气排放管口按照规范增设温度传感器。
	
	

	固体光气装置
	成品库房尾气吸收系统完善设计
	固体光气成品库房尾气吸收塔未设置切断阀和液位远传设施，根据相关规范增加切断阀和液位远传设施。
	
	

	
	合计
	
	


参选人（盖章）：
日          期：
