
重庆天原化工有限公司

2026年度废水、废气在线监测设备运维服务询比采购文件（第二次）
服务采购人： 重庆天原化工有限公司

编制日期：二〇二六年八月二十五日

第一部分　比选内容

本次询比采购项目已经重庆天原化工有限公司批准，邀请人为重庆天原化工有限公司。现已具备询比采购条件，诚邀你单位参加。

项目范围：2026年度重庆天原化工有限公司废水、废气在线监测设备运维服务。
项目时间：2026年8月。

项目地点：重庆天原化工有限公司。

项目要求：

本次报价采用包干价（含税价）。

税率要求：报价文件需明确税率。

报价文件中需附营业执照、运维相关资质证明材料，复印件       并加盖公司鲜章。

付款：见报价模板（如有异议请明确）。

本次服务将选择最低价报价单位为服务单位。

报价单位需出具业务联系人员介绍信。

报价函递交时间和收件人

若贵公司有意参与，请于2026年9月3日14点前将报价文件加盖公章送至重庆市涪陵区白涛工业园区重庆天原化工有限公司安全环保部，逾期提交视为放弃。（报价文件封面需备注贵公司名称）

联系人：郑利                    联系电话：13996036590 

第二部分　参选须知及程序

一、询比须知：
服务内容及范围

1.1本次服务内容：2026年度重庆天原化工有限公司废水、废气在线监测设备运维服务。 

1.2本次服务范围：

重庆天原化工有限公司废水废气在线监测设备

	序号
	名称
	型号
	数量（台）
	备注

	1
	TOC分析仪
	TOC-4210
	1
	一期污水在线设备

	2
	在线氨氮分析仪
	NHN—4210
	1
	一期污水在线设备

	3
	混合采样器
	ZSC—VIB
	1
	一期污水在线设备

	4
	废水数采仪
	W5100HB—111
	1
	一期污水在线设备

	5
	PH计
	PD1P1
	1
	一期污水在线设备

	6
	流量计
	U53S030
	1
	一期污水在线设备

	7
	TOC分析仪
	TOC-4210
	1
	二期污水在线设备

	8
	在线氨氮分析仪
	NHN—4210
	1
	二期污水在线设备

	9
	在线总氮总磷分析仪
	TNP—4200
	1
	二期污水在线设备

	10
	PH计
	CA9300
	1
	二期污水在线设备

	11
	流量计
	WL—1A2
	1
	二期污水在线设备

	12
	废水数采仪
	K37
	1
	二期污水在线设备

	13
	混合采样器
	ZSC—VIB
	1
	二期污水在线设备

	14
	废气采样器
	NSA—3090
	1
	废盐焚烧烟气在线设备

	15
	废气氯化氢
	LAS—RB110—HCL
	1
	废盐焚烧烟气在线设备

	16
	废气数采仪
	K37
	1
	废盐焚烧烟气在线设备

	17
	VOC分析仪
	VOC-3000F
	1
	废盐焚烧烟气在线设备


相关要求
2.1 按要求提供设备运行维护、填写运维记录、监测数据传输保障、设备维修（含2000元以下的配件更换）、故障处置等服务。

2.2 结算方式及期限：每季度开具发票，每季度付款。开具增值税专用发票后，比选方按合同约定付款，付款采用电汇或银行承兑方式支付。

2.3  本项目运维范围包含一期污水、二期污水及其废盐焚烧烟气设备，服务周期整体发包；其中二期污水及其废盐焚烧烟气设备存在临时性报停的可能性，招标人有权根据生产运营实际情况随时下达二期污水及其废盐焚烧烟气设备停运通知。

2.4  一期污水设备，全程常态化运维，按合同约定月度包干价正常结算。 二期污水及其废盐焚烧烟气设备，正常运行期间按合同约定月度包干价结算；若二期污水及其废盐焚烧烟气设备正式报停，停运时段不再执行月度包干计价，改为按实际有效运维日历天数核算费用。

2.5 单日运维单价计算公式：二期污水及其废盐焚烧烟气设备月度包干总价÷当月自然天数，最终按当月实际运维天数据实结算，停运期间不产生二期污水及其废盐焚烧烟气设备运维相关费用。

2.6 二期污水及其废盐焚烧烟气设备启停以招标人书面通知单为准，招标人不额外补偿。 

2.7 服务时间暂定为2026年9月22日—2027年9月21日（以招标单位通知为准）              

3. 资金来源

3.1本次项目采购的资金已经落实，询比人将按合同支付。

4.参选人要求

4.1 报价单位系中华人民共和国境内产业活动单位或者企业法人，具有圆满履行合同的能力，在法律上和财务上独立并能合法运作，具有独立订立合同的资格。

4.2 报价单位需提供企业法人营业执照、相关有效资质证明材料，复印件并加盖公司鲜章。

4.3 报价文件均需密封并加盖单位公章。

4.4 报价文件的格式应按《2026年度重庆天原化工有限公司废水废气在线监测设备运维服务询比采购文件》执行。

4.5 运维服务需严格遵循《水污染源在线监测系统运行技术规范》《烟气污染源自动监测系统运行技术规范》以及地方生态环境部门最新要求。

4.6 未发生过重大违法或商业贿赂行为。

5. 比选程序

5.1采购比选小组

5.1.1本次询比采用最低投标价法，成立询比小组，由3人及以上单数组成。

5.2采购评选程序

5.2.1 参选文件应由参选人在规定的时间、地点递交。

5.2.2 比选开始前，询比小组首先检查报价文件是否密封完好，再打开参选文件，根据询比采购文件相关要求进行详细评审。

 5.2.3 所有单位比选完成后，询比采购小组将在合格的参选文件中选择最低价报价单位为服务单位。

5.2.4 询比过程由询比人指定专人负责记录，并存档备查。

6. 签订合同

成交参选人的报价表、询比过程表及其相关资料等均作为签订合同的依据。

第三部分 报价模板

   重庆天原化工有限公司废水废气在线监测设备运维服务询比采购文件报价表

	序号
	名称
	数量（台）
	元/月（含税）
	元/月（不含税）
	税率%
	备注

	1
	TOC分析仪
	1
	
	
	
	一期污水在线设备

	2
	在线氨氮分析仪
	1
	
	
	
	

	3
	混合采样器
	1
	
	
	
	

	4
	废水数采仪
	1
	
	
	
	

	5
	PH计
	1
	
	
	
	

	6
	流量计
	1
	
	
	
	

	7
	TOC分析仪
	1
	
	
	
	二期污水在线设备

	8
	在线氨氮分析仪
	1
	
	
	
	

	9
	在线总氮总磷分析仪
	1
	
	
	
	

	10
	PH计
	1
	
	
	
	

	11
	流量计
	1
	
	
	
	

	12
	废水数采仪
	1
	
	
	
	

	13
	混合采样器
	1
	
	
	
	

	14
	废气采样器
	1
	
	
	
	废盐焚烧烟气在线设备

	15
	废气氯化氢
	1
	
	
	
	

	16
	废气数采仪
	1
	
	
	
	

	17
	VOC分析仪
	1
	
	
	
	

	总价（含税）元
	
	总价（不含税）元
	


备注：按要求提供设备运行维护、填写运维记录、监测数据传输保障、设备维修（含2000元以下的配件更换）、故障处置等

报价说明：以上报价均为包干价（①全年含税总报价；②全年不含税总报价），注明税率 。       
                             报价单位：

                            联系人：

                              联系电话： 

                           时间：
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